OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w dwóch lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław polegające na wymianie instalacji elektrycznej.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pracami remontowymi w dwóch lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu na ul. Rynek oraz na os. Jagiellonów, polegającymi na wymianie instalacji elektrycznej, w tym:

**- lokal przy ul Rynek**

**prace demontażowe i przygotowawcze**

* KNR 4-03 1121-05 demontaż gniazdek – 5 szt.
* KNR 4-03 1134-01 demontaż lamp oświetleniowych – 4 szt.
* KNR 4-03 1116-04 demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – 55,00 m
* KNP 18 820-02.01 demontaż wyłączników – 4 szt.

**instalacja elektryczna nowa**

* KNR 4-03 1001-09 mechaniczne wykucie bruzd w ścianie żelbetowej – 20,00 m
* KNNR 5 0302-02 puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm – 6 szt.
* KNR 4-03 0201-02 ułożenie przewodów YDYO 3 x 2,5/750V TTT w bruzdach (obwód gniazd) – przewód w izolacji po tynk – 15,00 m
* KNR 4-03 0201-01 ułożenie przewodów DY 1,5 DD (obwód światła) – 50,00 m
* KNR 4-03 0203-01 ułożenie przewodów DY-750 2,5 DD – przewód w rurkę (obwód gniazd) – 30,00 m
* KNR 5-14 0101-01 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – 1 szt.
* KNR-W 5-08 podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 4 mm² - 6 szt.
* KNR-W 5-08 0407-01 montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy – 1 szt.
* KNR 4-03 1014-02 zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm – 0,200 m³
* Kalkulacja własna – montaż osprzęt: wyłączników, gniazdek – 9 szt.
* KNP 18 0140-03.01 montaż opraw lamp – 2 szt.
* KNR 4-03 1202-02 pomiary elektryczne – 1 pomiar

**- lokal na os. Jagiellonów**

**prace demontażowe i przygotowawcze**

* KNR 4-03 1121-05 demontaż gniazdek – 9 szt.
* KSNR 9 0202-06 demontaż rozdzielni – 1 szt.
* KNR 4-03 1134-01 demontaż lamp oświetleniowych – 5 szt.
* KNR 4-03 1116-04 demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – 80,00 m
* KNP 18 820-02.01 demontaż wyłączników – 5 szt.
* KNR 4-03 1007-04 ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych pod puszki o długości przebicia do 10 cm – śr. rury do 80 mm – 10,00 otworów

**instalacja elektryczna nowa**

* KNR 4-03 1001-09 mechaniczne wykucie bruzd w ścianie żelbetowej – 85,00 m
* KNNR 5 0302-02 puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm – 9 szt.
* KNR 4-03 0201-02 ułożenie przewodów YDYO 3 x 2,5/750V TTT w bruzdach (obwód gniazd) – przewód w izolacji po tynk – 130,00 m
* KNR 4-03 0201-01 ułożenie przewodów DY 1,5 DD (obwód światła) – 100,00 m
* KNR 5-14 0101-01 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – 1 szt.
* KNR-W 5-08 podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 4 mm² - 6 szt.
* KNR-W 5-08 0407-01 montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy – 1 szt.
* KNR 4-03 1014-02 zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm – 0,600 m³
* Kalkulacja własna – montaż osprzęt: wyłączników, gniazdek – 14 szt.
* KNP 18 0140-03.01 montaż opraw lamp – 5 szt.
* KNR 4-03 1202-02 pomiary elektryczne – 1 pomiar