OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji grzewczej w lokalu użytkowym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na dostawie i montażu (wymianie) istniejącego niesprawnego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (wraz z wkładem kominowym).**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem remontu instalacji grzewczej (dostawa, montaż i wymiana istniejącego niesprawnego piecyka gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, wraz z wkładem kominowym) w lokalu użytkowym należącym do Gminy Miejskiej Jarosław, położonym w Jarosławiu przy ul. Grunwaldzka 18, zgodnie z zaleceniami oceny technicznej przekazanymi przez administratora budynku, w tym:

**KNR-W 2-15 0315-01** – demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego IMMERGAS VICTRIC V2 24 KW wraz podejściem i złączkami:

* piec gazowy z zamkniętą komorą spalania – 1 szt.,
* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 1 szt.,
* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 2 szt.,
* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne – 8 szt.,
* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane – 4 szt.,
* materiały pomocnicze (od M) – 1,5 %,
* środek transportowy – 0,14 m-g,

**Kalkulacja własna** – wkład kominowy ze stali kwasoodpornej dn PP80 – rura dn 60 pojedyncza giętka, kolano podwójne dn 100, rura 0,25 turbo dn 100, rura 0,50 turbo dn 100, rura 1,0 turbo dn 100, płyta dachowa + adapter + rozeta